Cause:
- Le contacteur de court-circuit du moteur n'est pas détecté comme ouvert au début de la course
- Le contacteur de court-circuit du moteur n'est pas détecté comme fermé en fin de course
- Le contact auxiliaire du contacteur de court-circuit du moteur ne commute pas
Élimination:
- Contrôler la surveillance des contacteurs
- Contrôler le câblage du contacteur de court-circuit du moteur
- Contrôler la tension d'alimentation du contacteur de court-circuit du moteur
- Contrôler la tension d'alimentation de la surveillance du contacteur de court-circuit du moteur
- Contrôler le paramètre "CO" dans le menu "Surveillance"