Causa:
- el estado de las señales STO_A y STO_B fue diferente durante más de 120 ms
Eliminación del fallo: 
- comprobar la activación de las entradas STO
- comprobar la función de conmutación de los contactos de relé
- comprobar la activación de los relés de acoplamiento