Cause:
- La tension du circuit intermédiaire monte à plus de 850 VDC pendant le déplacement ou à l'arrêt
Élimination:
- Contrôler le paramètre "A_NEG" dans le menu "Décélérer" et le réduire le cas échéant
- Contrôler le raccordement et le fonctionnement du hacheur de freinage/de la résistance de frein
- Contrôler le paramètre "BC_TYP" dans le menu "Encodeur & BC"
- Comparer la valeur affichée "U_DC" dans le menu Info "Brake-Chopper" à la valeur mesurée aux bornes DC+ et DC- (plage de mesure 1000 VDC, ATTENTION: haute tension). Si la tension affichée diffère de plus de 5 %, l'appareil présente un défaut. Si la tension mesurée est supérieure à 620 V, la tension du réseau n'est pas conforme à la norme
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche
- Contrôler la disposition du hacheur de frein / résistance de frein