Causa:
- tensao U_DC interna > tensao de ligacao do chopper em repouso
Acao corretiva:
- comparar U_DC mostrado com medicao em DC+/DC-
- verificar tensao da rede (<=440VAC)
- verificar se motor sincrono gira parado
- reiniciar ZAdyn