Ursache:
- Rückmeldesignal Hauptlüfter nicht erkannt
Behebung:
- Spannungsversorgung Klemme L/N Lüfter prüfen.
- Blockaden im Laufrad entfernen.
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten inkl. Spannungsreset an Klemme L/N
- Servicehotline kontaktieren.
