Causa:
- sem sinal no BC ao ligar quando BC_TYP = ZArec / PFU / PFU+BRxx
Acao corretiva:
- verificar fiação
- verificar erro no display da ZArec
- verificar parametro BC_TYP
- verificar contato termico conforme tipo de BR
- reiniciar ZAdyn