Ursache:
- Überspannung im Gleichspannungs-Zwischenkreis
Speicherfehler
Fehler bei Messwerterfassung
Behebung:
- Frequenzumrichter ausschalten und wieder einschalten
- Frequenzumrichter in Auslieferungszustand setzen: Menü Statistik/RESET = 77
- Firmware-Update, siehe Verweis auf Update
