Cause:
- En cas d‘arrêt d‘urgence, les freins ne sont pas actionnés avec un décalage temporel d‘au moins 50 ms
Élimination:
- Exécuter le pilotage des freins selon les instructions de l’entrainement
- Insérer une diode de roue libre dans un circuit de freinage
- Vérifier si la diode de roue libre existante est défectueuse