Ursache:
- Fahrt mit Schnellstart bei Betrieb mit USV. Halten der Drehzahl 0 bei der Betriebsart durch begrenzte Leistung USV nicht zulässig.
- Fahrt mit Schnellstart bei Betrieb mit SCIM nicht möglich.
Behebung:
- Schnellstart in der Steuerung abschalten.
- Im Menü Parametersatz2/F_PAR2 prüfen
