Ursache:
- Bei Fahrtbeginn Bremsenansteuerung nicht bereit.
Bei Fahrtende Bremsenansteuerung noch auf Bereitschaft.
Behebung:
- Bei Geräten vom Typ MDxxBR Spannung zwischen N_SC und L_SC beim Anfahren prüfen. Im Menü Steuerung/f_O3 = RB einstellen.
- Bei allen anderen Geräten darf die Eingangsfunktion 51:MD_BM_Fb nicht gesetzt sein.
- Servicehotline kontaktieren.
