Causa:
- la señal de retroalimentación del ventilador principal ya no se reconoce
Eliminación del fallo:
- Comprobar la alimentación eléctrica (terminal L/N) del ventilador
- eliminar posibles bloqueos en el rodete
- desconectar y volver a conectar el ZAdyn (incluido el restablecimiento de la tensión en el borne L/N)
- póngase en contacto con la línea directa de ZIEHL-ABEGG