Cause:
- Le signal à l'entrée numérique paramétrée sur la fonction autorisation régulateur "RF" a été désactivé pendant le déplacement
Elimination:
- Contrôler la commande de "RF"
- Contrôler le circuit de sécurité