Causa:
- nenhuma comunicacao ocorre entre o processador de aplicacao e o processador de gestao do motor durante a partida
Acao corretiva:
- em caso de ocorrencia esporadica: verificar a instalacao quanto à compatibilidade EMC (blindagem, etc.)
- em caso de ocorrencia permanente: contatar o Servico de Atendimento ZIEHL-ABEGG