Cause:
- La vitesse est supérieure à 105 % de la vitesse nominale V*
Élimination:
- Contrôler/augmenter le paramètre "SPD_KP" dans le menu "Contrôleur"
- Contrôler les données du moteur dans le menu "Plaque moteur"