Causa: 
- durante la calibración del encoder con el freno cerrado se ha movido el eje del motor
Eliminación del fallo: 
- comprobar si antes de iniciar la calibración del encoder se ha desconectado el freno. Durante la calibración no se debe abrir el freno