Causa: 
- tras la activación de las entradas STO_A y STO_B no se ha registrado ninguna señal de marcha del control del ascensor en un plazo de 2,5 s
Eliminación del fallo: 
- comprobar el control del ascensor con respecto a las señales de marcha
- comprobar la activación de las entradas STO
- en caso de activación paralela, comprobar el cableado de las entradas digitales de control
- comprobar el estado de la activación en serie (CAN, DCP) mediante el LED de estado del ZAdyn