SV @V001
SV @P600 {LCD & Lösenord}
SV @P630 {%}
SV @P057 {Språk - Language}
SV @P031 {%}
SV @A041 {%}
SV @A042 {%}
SV @P906 {Nytt lösenord}
SV @P905 {Inmatning lösenord}
SV @P442 {Kod for lösenord}
SV @P601 {Motor-märkskylt}
SV @P085 {%}
SV @P043 {Nom. motorvarvtal}
SV @P084 {Nom. frekvens}
SV @P073 {Polpar}
SV @P046 {Nom. ström}
SV @P045 {Nom. spänning}
SV @P048 {Nom. effekt}
SV @P152 {Kopplingstyp}
SV @A026 {%}
SV @A027 {%}
SV @P044 {Max. vridmoment}
SV @P923 {%}
SV @A000 {Av}
SV @A078 {%}
SV @A001 {På}
SV @A079 {%}
SV @A080 {Spara}
SV @P256 {%}
SV @P257 {%}
SV @P258 {%}
SV @P259 {%}
SV @A081 {%}
SV @A082 {%}
SV @P602 {%}
SV @P210 {Typ av encoder}
SV @A024 {Utan Enc.}
SV @A043 {%}
SV @A044 {%}
SV @P082 {Encoder upplösning pulser/varv}
SV @P099 {Kalibreringsmetod av SM utan ABS-Enc.}
SV @P108 {BR/BC - typ}
SV @P088 {BR bromsmotstånd}
SV @P089 {BR nom. effekt}
SV @P365 {Tid PFU-standby}
SV @P358 {%}
SV @P603 {%}
SV @P042 {Nom. körhastighet}
SV @P347 {Beräkning av n*}
SV @A035 {Direkt}
SV @A036 {Beräkna}
SV @P391 {Motor varvtal V* }
SV @P147 {Diameter drivskiva}
SV @P148 {Upphängning}
SV @P150 {Växelförhållande i1:i2}
SV @P149 {Växelförhållande i1:i2}
SV @P348 {Märklast}
SV @P349 {Korgvikt}
SV @P350 {Motvikt}
SV @P907 {Automatisk förinställning}
SV @P604 {Styrsystem}
SV @P338 {Konfiguration}
SV @A025 {00: Reserv}
SV @P924 {%}
SV @A069 {%}
SV @A070 {%}
SV @A071 {%}
SV @A072 {%}
SV @P239 {%}
SV @P241 {%}
SV @P237 {%}
SV @P243 {%}
SV @P244 {%}
SV @P242 {%}
SV @P238 {%}
SV @P055 {Motorriktning}
SV @A028 {vänster}
SV @A029 {höger}
SV @P156 {Extern kontrollfunkt.}
SV @A037 {Parallell}
SV @P001 {Funktion av X_BIN_1}
SV @P002 {Funktion av X_BIN_2}
SV @P004 {Funktion av X_BIN_3}
SV @P005 {Funktion av X_BIN_4}
SV @P006 {Funktion av X_BIN_5}
SV @P007 {Funktion av X_BIN_6}
SV @P008 {Funktion av X_BIN_7}
SV @P339 {Funktion av X-IN I01}
SV @P340 {Funktion av X-IN I02}
SV @P341 {Funktion av X-IN I03}
SV @P342 {Funktion av X-IN I04}
SV @P343 {Funktion av input I05}
SV @P344 {Funktion av X-IN I06}
SV @P345 {Funktion av X-IN I07}
SV @P346 {Funktion av X-IN I08}
SV @P215 {Funktion av input BR1}
SV @P216 {Funktion av input BR2}
SV @P217 {Funktion av X-BR3}
SV @P218 {Funktion av X-BR4}
SV @P333 {Funktion av X-OUT O1}
SV @A032 {MotKontakt}
SV @A055 {/MotKontakt}
SV @A033 {Varning}
SV @A334 {Fel}
SV @A056 {%}
SV @A057 {%}
SV @A058 {%}
SV @A059 {%}
SV @A060 {%}
SV @A061 {%}
SV @A062 {%}
SV @A063 {%}
SV @A064 {%}
SV @A065 {%}
SV @A066 {%}
SV @A067 {%}
SV @P334 {Funktion av X-OUT O2}
SV @P335 {Funktion av X-OUT O3}
SV @P336 {Funktion av X-OUT O4}
SV @P170 {Funktion av utgång BC-PWM}
SV @P053 {Hastighetsnivå 1}
SV @P054 {Hastighetsnivå 2}
SV @P039 {Hastighetsnivå 3(DCP)}
SV @P354 {Start-fördröjning}
SV @P234 {Belastning}
SV @P232 {Last kompensationsfaktor}
SV @P233 {Last kompensationsriktning}
SV @P135 {%}
SV @P136 {%}
SV @P137 {%}
SV @P132 {%}
SV @P068 {%}
SV @P380 {Upplösning ext. display}
SV @P381 {%}
SV @P382 {Tid - växlar till mottagning}
SV @P368 {DCP4 fördröjning}
SV @P383 {DCP-WDT vid stillastående}
SV @P131 {Stop före våningsplan DCP04}
SV @P198 {Distans. V1->0 (0=Av)}
SV @P364 {%}
SV @P176 {Max retardation}
SV @P145 {%}
SV @P605 {Övervakning}
SV @P189 {Tillstånd vid störning (Lock)}
SV @A068 {%}
SV @A038 {%}
SV @A039 {%}
SV @A040 {%}
SV @P169 {STO övervakning}
SV @P163 {Kontaktorövervakning}
SV @P162 {Bromsövervakning (BR1..BR4)}
SV @P184 {%}
SV @P904 {%}
SV @P159 {Motor-temp. övervakning}
SV @P220 {%}
SV @P037 {Encoder övervakning [2.0]}
SV @P160 {%}
SV @P178 {%}
SV @P246 {%}
SV @P114 {Mot.kontaktor övervakning}
SV @P138 {CO-Alarm tid-fördröjning}
SV @P190 {Bromsövervakning}
SV @P019 {Distans utan broms MB=AV}
SV @P179 {%}
SV @P058 {Överlast ström}
SV @P056 {Överlast tid}
SV @P034 {Fel-mask 1}
SV @P035 {Fel-mask 2}
SV @P036 {Fel-mask 3}
SV @P172 {Fel-mask 4}
SV @P173 {Fel-mask 5}
SV @P255 {%}
SV @P606 {%}
SV @P041 {%}
SV @P337 {Start förstärkning}
SV @P063 {Mot.kontaktor inkopplingstid}
SV @P454 {Verklig inkopplingstid kontaktor}
SV @P064 {Flux build-up tid [ASM]}
SV @P065 {Öppningstid mek.Broms}
SV @P449 {Verklig öppningstid mek. broms}
SV @P066 {Max. hålltid V_T3}
SV @P017 {Min. hastighet vid T3}
SV @P187 {Bara om M_START = 2/4}
SV @P269 {%}
SV @P607 {Accelerera}
SV @P020 {%}
SV @P021 {%}
SV @P022 {%}
SV @P608 {Körning}
SV @P010 {Positioneringshastighet}
SV @P011 {%}
SV @P012 {Körhastighet}
SV @P013 {Efterjustering hastighet}
SV @P014 {Tilläggshastighet}
SV @P371 {Efterjustering hastighet}
SV @P609 {Retardation}
SV @P023 {Inbromsning}
SV @P024 {%}
SV @P025 {%}
SV @P027 {Dist. korrigerad V3}
SV @P026 {Dist. korrigerad V2}
SV @P029 {Dist. korrigerad V1}
SV @P028 {Distans beroende}
SV @A045 {%}
SV @A047 {%}
SV @P352 {S-profil optimering}
SV @P191 {DCP-filter typ}
SV @P158 {DCP-filter förstärkningsfaktor}
SV @P610 {Stopp}
SV @P069 {Max. hålltid}
SV @P032 {Slutningstid mek.broms [0.6]}
SV @P221 {%}
SV @P122 {Motorspänning urkoppl. tid}
SV @P033 {Motorkontaktor urkoppl. tid}
SV @P611 {Reglering}
SV @P300 {SPD_REG: Grundförstärkning}
SV @P304 {SPD_REG: återställa tid}
SV @P370 {U/f Edit-mode [Av]}
SV @A007 {%}
SV @A019 {Manuellt}
SV @P270 {U/f: Start-spänning}
SV @P296 {U/f:Eftersläpning-Kompensation}
SV @P612 {Parameterinst. 2}
SV @P351 {Funktion av parameterinställning 2}
SV @A030 {låst}
SV @A048 {%}
SV @A049 {%}
SV @A050 {%}
SV @A051 {%}
SV @A052 {%}
SV @P030 {Batt.markspänning [120V]}
SV @P129 {Max. last UPS}
SV @P105 {Stator resistans (UPS-Mode)}
SV @P130 {Stoppfunktion}
SV @P910 {Kopiera parametrar}
SV @A053 {%}
SV @P613 {Statistik}
SV @P640 {Statistik}
SV @P900 {Fel-lista}
SV @P402 {Total drifttid}
SV @P403 {Antal resor}
SV @P432 {Drifttid}
SV @P433 {%}
SV @P411 {Antal fasfel}
SV @P412 {Antal avbrutna resor RF}
SV @P413 {Antal avbrutna resor CO}
SV @P908 {Töm fellista}
SV @P913 {Auto.parameter diagnostik}
SV @P909 {Fabriksinställning}
SV @P901 {%}
SV @P902 {%}
SV @P416 {%}
SV @P052 {%}
SV @P925 {%}
SV @P614 {Motor-modell}
SV @P077 {Fältförsvagning}
SV @A003 {Konstant}
SV @P192 {Motor-modell-edit-mode [Av]}
SV @P615 {Minneskort}
SV @P641 {Minneskort}
SV @P928 {Spara parametrar/ST på MMC}
SV @P931 {Spara parametrar på MMC}
SV @P929 {Överför param. från MMC kod 27}
SV @P930 {Uppdatera: Start med kod}
SV @P926 {Spara parametrar på MMC}
SV @P927 {Överför konfiguration från MMC}
SV @P394 {%}
SV @P932 {Format MMC: Kod 27}
SV @P903 {%}
SV @P616 {%}
SV @P384 {%}
SV @A002 {%}
SV @P385 {Konfiguration (0 = reserv)}
SV @P386 {%}
SV @A014 {Fel}
SV @A015 {Fel/stopp}
SV @A016 {%}
SV @A017 {Intervall}
SV @A018 {%}
SV @P115 {Inspelningstid}
SV @P106 {%}
SV @P180 {%}
SV @P181 {%}
SV @P182 {%}
SV @P183 {%}
SV @P161 {%}
SV @P101 {%}
SV @P102 {%}
SV @P103 {%}
SV @P104 {%}
SV @P139 {%}
SV @P617 {Encoder-justering}
SV @P915 {Encoder-justering}
SV @A073 {%}
SV @A074 {%}
SV @A075 {%}
SV @A076 {%}
SV @A077 {%}
SV @P450 {%}
SV @P112 {%}
SV @P098 {%}
SV @P451 {%}
SV @P452 {%}
SV @P120 {%}
SV @P121 {%}
SV @P912 {%}
SV @P911 {%}
SV @P618 {Säkerhetsbroms}
SV @P914 {Säkerhetsbroms funktion}
SV @P194 {Puls amplitud}
SV @P195 {Impulstid}
SV @P196 {Impuls paus}
SV @P197 {Puls antal}
SV @P619 {%}
SV @P417 {%}
SV @P620 {%}
SV @P095 {%}
SV @A023 {%}
SV @P074 {%}
SV @P078 {%}
SV @P093 {Nom. DC-spänning}
SV @P091 {Min. DC-spänning}
SV @P092 {Max. DC-spänning}
SV @P356 {%}
SV @P038 {Max. kylflänstemperatur}
SV @P111 {%}
SV @P090 {%}
SV @P363 {%}
SV @P067 {Fläktfunktion}
SV @P081 {Fläkt switch-on temperatur}
SV @P355 {%}
SV @P360 {%}
SV @P623 {%}
SV @P916 {%}
SV @E000 {Minnet tomt}
SV @E001 {Inget felmedd.}
SV @E010 {Uppdatera mjukvara}
SV @E020 {MOT_TYP förändrad}
SV @E040 {%}
SV @E077 {%}
SV @E080 {%}
SV @E081 {%}
SV @E085 {%}
SV @E086 {Mode:Enc.just.MB}
SV @E087 {Mode:Encoder-just.}
SV @E088 {%}
SV @E089 {%}
SV @E108 {%}
SV @E110 {CU: Inget ID    }
SV @E111 {CUSH: Inget ID  }
SV @E115 {SP: Inget ID    }
SV @E116 {PP: Inget ID    }
SV @E117 {MP: Inget ID    }
SV @E118 {%}
SV @E119 {%}
SV @E121 {CUSH: ID-fel    }
SV @E130 {Okänd hårdvara}
SV @E131 {%}
SV @E140 {%}
SV @E150 {HW konflikt    !}
SV @E160 {%}
SV @E174 {CUMT:Ej upptäckt}
SV @E190 {%}
SV @E200 {Stopp inmatning!}
SV @E201 {Motor märkskylt }
SV @E205 {Inmatning dubbel}
SV @E207 {%}
SV @E210 {Felaktig ENC_TYP}
SV @E213 {%}
SV @E215 {%}
SV @E220 {Felaktig:SM data}
SV @E221 {Felaktig:ASM data}
SV @E251 {%}
SV @E280 {S31 for lång    }
SV @E281 {%}
SV @E284 {%}
SV @E285 {%}
SV @E290 {ParaSet2 tom !  }
SV @E301 {%}
SV @E303 {MOP: SW-fel     }
SV @E304 {MOP: HW-fel     }
SV @E306 {ADC: kalibrering }
SV @E308 {%}
SV @E310 {ENC: Ingen AbsEnc}
SV @E311 {%}
SV @E328 {%}
SV @E331 {%}
SV @E332 {%}
SV @E333 {%}
SV @E335 {%}
SV @E336 {%}
SV @E337 {%}
SV @E340 {%}
SV @E341 {%}
SV @E344 {CO: Kortslutning!}
SV @E345 {%}
SV @E346 {BR: T2 för liten}
SV @E347 {%}
SV @E348 {%}
SV @E349 {%}
SV @E350 {%}
SV @E352 {Temp: Sensor fel?}
SV @E355 {DELAY aktiv !   }
SV @E360 {%}
SV @E365 {Kör till MB=AV  }
SV @E270 {%}
SV @E374 {P1P2:Kortslutning }
SV @E375 {MOT: Temp.varning}
SV @E377 {BRxx: Temp.varning}
SV @E378 {MP: Inte aktiv !}
SV @E379 {MP: Temp.varning}
SV @E380 {BR: Fel start   }
SV @E395 {MP:ERR_EXT aktiv}
SV @E410 {ADC: Överström! }
SV @E412 {MOT: UVW  fel   }
SV @E415 {MOT: Ström UVW   }
SV @E420 {MP: Temp.larm   }
SV @E431 {MP: PWM fel     }
SV @E450 {MP: Överlast! }
SV @E471 {%}
SV @E480 {MP: Överström!  }
SV @E484 {MP: Överström R}
SV @E485 {MP: Överström ZK}
SV @E503 {%}
SV @E504 {%}
SV @E505 {MB/ENC felaktig }
SV @E520 {Fel riktning    }
SV @E525 {%}
SV @E529 {%}
SV @E348 {%}
SV @E531 {%}
SV @E532 {%}
SV @E533 {%}
SV @E349 {%}
SV @E535 {%}
SV @E536 {%}
SV @E544 {CO/RF:Vx aktiv !}
SV @E545 {CO: öppnar tidigt }
SV @E548 {CO1: Fortf. på  }
SV @E550 {MOT: Överlast! }
SV @E552 {%}
SV @E553 {%}
SV @E565 {%}
SV @E570 {PFU: Fel        }
SV @E575 {MOT: Temp. larm }
SV @E576 {Mot: Temp. för låg}
SV @E583 {BR: Körfel     }
SV @E584 {BR: Körfel     }
SV @E585 {BR: T5 för liten}
SV @E590 {RV1/RV2: Byte    }
SV @E595 {%}
SV @E710 {%}
SV @E715 {DCP: G0-G7 fel! }
SV @E720 {DCP: Fördröj fel}
SV @E721 {DCP:Avståndsfel}
SV @E780 {Snabbstart >20s}
SV @E781 {v0 vid resa   ?!}
SV @E799 {RF: avbrott     }
SV @E800 {%}
SV @E820 {%}
SV @E821 {%}
SV @E831 {%}
SV @E832 {%}
SV @E833 {%}
SV @E840 {%}
SV @E903 {%}
SV @E905 {MOP:HW-SW fel   }
SV @E906 {%}
SV @E907 {PFU: BR saknas }
SV @E908 {PFU: Funktionsfel}
SV @E910 {BC: Funktionsfel}
SV @E911 {BRxx: Överlast !}
SV @E912 {BC: Fel         }
SV @E913 {%}
SV @E914 {%}
SV @E917 {BRxx aktiv!   }
SV @E919 {%}
SV @E920 {MOP: ERRNMI aktiv}
SV @E931 {MP: ERR_EXT aktiv}
SV @E935 {%}
SV @E950 {%}
SV @E960 {%}
SV @E961 {%}
SV @E970 {%}
SV @E972 {%}
SV @E975 {%}
SV @E976 {%}
SV @E980 {SW: zm fel      }
SV @E981 {SW fel (zm cc)}
SV @E982 {SW fel (T > 4.5ms)}
SV @E990 {SW fel (stacktop)}
SV @E991 {%}
SV @E994 {%}
SV @E997 {SW fel (MOP)}
SV @S001 {Förbereder data}
SV @S002 {Sparar parameterdata}
SV @S003 {Sparar tilläggsdata}
SV @S004 {Sparar feldata}
SV @S005 {Sparar data}
SV @S006 {Sparar parameterset}
SV @S007 {Inget MMC-kort funnet}
SV @S008 {Kan inte skapa mapp}
SV @S009 {Kan inte skapa fil}
SV @S010 {Fil saknas}
SV @S011 {Skrivskydd aktiverat}
SV @S012 {Kan inte skriva in i filen}
SV @S013 {Kan inte kopiera filen}
SV @S014 {Kan inte skriva timestamp}
SV @S015 {Kan inte formatera kort}
SV @S016 {Fil felaktig}
SV @S017 {Kan inte läsa filen}
SV @S018 {Fel åtkomstkod}
SV @S019 {MMC fel}
SV @S020 {Ingen uppdatering från ZApad}
SV @S021 {Ingen språkfil}
SV @S022 {Läser motordata från encoder}
SV @S023 {Skriver motordata till encoder}
SV @S024 {Kan inte läsa motorskylt}
SV @S025 {Kan inte skriva motorskylt}
SV @S026 {%}
SV @S027 {%}
SV @S028 {%}
SV @S029 {%}
SV @S030 {%}
SV @S031 {%}
SV @S032 {%}
SV @S031 {%}
SV @S040 {%}
SV @S041 {ZAdyn-låst! Tryck OK för att låsa upp.}
SV @S042 {ZAdyn-låst! Ändra parameter UNLOCK till På för att låsa upp.}
SV @S044 {Uppdatering:Vänta30s}
SV @S045 {Är du säker?}
SV @S046 {%}
SV @S047 {Korrekt lösenord!}
SV @S048 {Felaktigt lösenord!}
SV @S049 {Stäng av!}
SV @S050 {%}
SV @S051 {Formaterar kort...}
SV @S052 {Parameterförändring har effekt först efter omstart!}
SV @S053 {Kopiererar parameterinställning}
SV @S054 {Läser parameterfil}
SV @S055 {%}
SV @S056 {%}
SV @S057 {%}
SV @S058 {%}
SV @S059 {%}
SV @S060 {%}
SV @S061 {%}
SV @S062 {%}
SV @S063 {%}
SV @S064 {%}
SV @S065 {%}
SV @S066 {%}
SV @S067 {%}
SV @S068 {%}
SV @S069 {%}
SV @S070 {%}
SV @S071 {%}
SV @S072 {%}
SV @S073 {%}
SV @S075 {%}
SV @S076 {%}
SV @S077 {%}
SV @S078 {%}
SV @S079 {%}
SV @S081 {%}
SV @S082 {%}
SV @S083 {%}
SV @S084 {%}
SV @S085 {%}
SV @S086 {%}
SV @S087 {%}
SV @S088 {%}
SV @S089 {%}
SV @S090 {%}
SV @S091 {%}
SV @S092 {%}
SV @S093 {%}
SV @S094 {%}
SV @S095 {%}
SV @S096 {%}
SV @S097 {%}
SV @S098 {%}
SV @S128 {Förinställa våningspositioner med standardvärden?}
SV @B001 {%}
SV @B002 {%}
SV @B003 {%}
SV @B004 {%}
SV @B005 {%}
SV @B006 {%}
SV @B007 {%}
SV @B008 {%}
