Ursache:
- Bei Schnellstartfunktion bewegt sich der Antrieb um mehr als 7 mm während die Geschwindigkeit 0 m/s angesteuert ist.
Behebung:
- Im Menü Motor-Typenschild Motordaten prüfen.
- Im Menü Regelung/SPD_KP prüfen.
- Motoranschluss prüfen: U=U; V=V; W=W
