Causa: 
- el contacto de control de la unidad de regeneración (entrada "BC") se abre durante el funcionamiento del ZAdyn o no está cerrado durante el arranque
Eliminación del fallo: 
- comprobar la indicación de fallo de la unidad de regeneración
- comprobar la conexión del relé de notificación de fallo de la unidad de regeneración