Cause:
- Une défaillance de phase se produit lors d'un déplacement en mode moteur, un reset est déclenché. Aucun défaut n'est généré en mode générateur
Élimination:
- Contrôler les 3 phases de la tension d'alimentation (mesurer entre L1, L2, L3 et PE)