Causa: 
- fallo interno del procesador de control del motor (MOP)
Solución: 
- actualizar el software
- si aparece permanentemente: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG