Causa:
- apesar da saída 'MB' desativada, um movimento do acionamento é detectado
Acao corretiva:
- verificar torque de frenagem do freio do motor
- verificar tempo de liberacao do freio
- o freio deve ser acionado simultaneamente com o relé da funcao 'MB'