Cause:
- La communication interne entre les processeurs est défectueuse lors de la mise en marche du convertisseur de fréquence, l'appareil effectue un reset et redémarre
Élimination:
- Effectuer une mise à jour du logiciel du ZAdyn
- En cas de survenue permanente: contactez le service clients ZIEHL-ABEGG