Ursache:
- Übertemperatur am Leistungsteil
Behebung:
- Funktion Gerätelüfter prüfen.
- Umgebungstemperatur prüfen.
- Ursache Überhitzung beseitigen, z. B. Einschaltdauer reduzieren, Lastverhältnisse der Anlage prüfen, Motorparameter prüfen, Einbauabstände kontrollieren.  Synchronmotoren: Abgleich Absolutwertgeber
