Ursache:
- beim Anfahren findet keine Kommunikation zwischen Applikations- und Motormanagement-Prozessor statt
Behebung:
- bei sporadischem Auftreten: Überprüfung der EMV-gerechten Installation (Abschirmung usw.)
- bei dauerhaftem Auftreten: Kontaktieren Sie bitte den ZIEHL-ABEGG Kundenservice