Causa: 
 - no se ha ejecutado el proceso de pegado del imán
Eliminación del fallo: 
- seleccionar el parámetro "ENC_ADJ" en el menú "Encoder adjust." (ZApad) o "Functions/Encoder adjustement" (ZAmon App) y realizar el proceso de colocación y pegado de los imanes