Causa:
- La unidad de diagnóstico interna ha detectado un estado de señal defectuoso
Eliminación del fallo:
- asegúrese de que el dispositivo no se sobrecalienta
- apagar y encender el ZAdyn
- póngase en contacto con la línea directa de ZIEHL-ABEGG