Cause:
- Le capteur de température du bloc de puissance n'est pas détecté. Le ZAdyn effectue les autres déplacements avec une fréquence d'horloge réduite de 4 kHz et la puissance maximale du ventilateur
Élimination:
- Impossible, remplacer le ZAdyn aussi rapidement que possible 
- Contacter la hotline ZIEHL-ABEGG