Causa: 
- no se detecta el sensor de temperatura de la unidad de potencia. El ZAdyn sigue ejecutando viajes con frecuencia de conmutación reducida de 4 kHz y potencia máxima del ventilador
Eliminación del fallo: 
- no es posible eliminar el fallo, cambiar el ZAdyn lo antes posible
- póngase en contacto con la línea directa de ZIEHL-ABEGG