Cause:
- La surveillance des freins s'est déclenchée pendant le déplacement
a) Entrée à la fin du déplacement en cas d'interruption brève
b) Interruption du déplacement en cas d'interruption de plus de 500 ms
Élimination:
- Contrôler le bon fonctionnement des contacts de surveillance
- Contrôler la commande des freins
- Contrôler la tension d’alimentation des freins