Ursache:
- Überstrom am Motorausgang erkannt
Behebung:
- Anschluss Motor auf Kurzschluss und Erdschluss prüfen.
- Phasenfolge Motor-Anschluss prüfen: U=U; V=V; W=W
- Anschluss und Funktion Absolutwertgeber prüfen.
- Abgleich Absolutwertgeber prüfen.
- Im Menü Motor-Typenschild Motordaten prüfen.
- Im Menü Regelung/SPD_KP verringern.
- Im Menü Anfahren/K_START verringern.
