Cause:
- La température au niveau du circuit de sécurité STO dépasse 75 degrés Celsius
Élimination:
- Contrôler le fonctionnement des ventilateurs de l'appareil
- Assurer une température ambiante inférieure à 55 degrés Celsius
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche