Ursache:
- Errechnete Verlustleistung Bremswiderstand überschreitet Nennleistung um 25 %.
Behebung:
- Im Menü Encoder & BC/BC_TYP prüfen.
- Wenn im Menü Encoder & BC/BC_ TYP = BRxx, Parameter R_BR und P_BR prüfen.
- Ursache für Überlastung Widerstand beseitigen, z.B. Einschaltdauer reduzieren, Lastverhältnisse der Anlage prüfen.
