Ursache:
- Während der Fahrt hat die Zwischenkreisspannung die maximale Spannung überschritten.
Behebung:
- Anschluss, Funktion und Auslegung Bremswiderstand oder Brems-Chopper prüfen.
- Im Menü Leistungsteil/UDC_MAX prüfen.
- Im Menü Encoder & BC/BC_TYP prüfen.
- Bei Aufschwingen der Drehzahlregelung im Menü Regelung/SPD_KP prüfen.
- Bei Auftreten während der Verzögerung im Menü Verzögern Parameter A_NEG verkleinern oder R_NEG1 vergrößern.
