Cause:
- Le nombre de traits déterminé du encodeur présente une trop grande tolérance
Élimination:
- Contrôler le galet de friction (traction, palier, diamètre)
- Mettre le ZAdyn à l'arrêt et le remettre en marche
- En cas de survenue permanente: contactez le service clients ZIEHL-ABEGG