Ursache:
- Funktion Geregelter Notstopp bei Beginn der Fahrt aktiv.
Behebung:
- Im Menü Steuerung Einstellung digitale Eingänge prüfen.
- Ansteuerung und Verdrahtung Eingang mit Funktion /FastStp prüfen.
