Causa: 
- la temperatura en el margen de la conmutación de seguridad STO excede los 75 grados centígrados
Eliminación del fallo: 
- comprobar el funcionamiento de los ventiladores del equipo
- asegurarse de que la temperatura del entorno es inferior a 55 grados centígrados 
- apagar y volver a encender el ZAdyn