Ursache:
- Temperatur-Sensor Leistungsteil nicht erkannt. Fahrten werden nur mit reduzierter Taktfrequenz von 3,7 kHz und maximaler Lüfterleistung durchgeführt
Behebung:
- Servicehotline kontaktieren.
