Cause:
- Dans le menu "Encodeur & BC", le réglage du paramètre "ENC_INC" ne correspond pas à la résolution du codeur absolu (moteur)
Élimination:
- Régler "ENC_IN" sur la bonne résolution
- Voir le menu INFO "Encodeur" pour davantage d'informations