Cause:
- Un aimant du système de positionnement DISCcontrol n'a pas été détecté à la position prévue
Élimination:
- Coller l'aimant à la bonne position
- Coller les aimants qui sont éventuellement tombés
- Régler le capteur à effet Hall sur la bonne distance
- Contrôler le jeu de palier de la poulie motrice