Causa: 
- durante la marcha se ha activado el control de los frenos
Eliminación del fallo: 
- comprobar que los contactos de control funcionan correctamente
- comprobar la activación de los frenos
- comprobar la tensión de alimentación de los frenos