Cause:
- Le frein ne s'est pas fermé dans le temps "T_5" paramétré dans le menu "Arrêt"
Élimination:
- Contrôler la commande de freinage
- Contrôler le temps de retombée de l'aimant de freinage
- Contrôler le réglage du paramètre "T_5" et l'augmenter le cas échéant
- Contrôler la fonction de commutation de la surveillance des freins