Ursache:
- Bei Nothalt eines Riemenantriebs fallen Bremsen nicht mit Zeitversatz von mind. 50 ms ein.
Behebung:
- Bremsansteuerung nach Anleitung des Antriebs mit Freilaufdiode in einem Bremskreis ausführen.
- Bestehende Freilaufdiode auf Defekt prüfen.
