Ursache:
- Bei Abgleich des Absolutwertgebers mit geschlossener Bremse hat sich die Motorwelle bewegt.
Behebung:
- Prüfen, ob Bremse vorm Start abgeklemmt wurde. Bremse darf während des Abgleichs nicht öffnen.
