Ursache:
- Motor-Überstrom erkannt
Behebung:
- Anschluss Motor auf Kurzschluss und Erdschluss prüfen.
- Phasenfolge Motor-Anschluss prüfen U=U; V=V; W=W.
- Anschluss und Funktion Absolutwertgeber prüfen, Verweis auf Menü Encoder & BC
- Abgleich Absolutwertgeber prüfen.
- Im Menü Motor-Typenschild Motordaten prüfen.
- Im Menü Regelung/SPD_KP verringern.
- Im Menü Anfahren/K_START verringern.
