Causa:
- um imã do sistema DISCcontrol nao foi detectado na posicao esperada
Acao corretiva:
- fixar o imã na posicao correta
- recolocar/colar imãs faltantes
- ajustar distancia do sensor Hall
- verificar folga dos rolamentos da polia