Causa: 
- con UPS activo se activó la función de inicio rápido, lo cual no es posible debido a la baja potencia
- en el modo SCIM, se activó la función de inicio rápido, lo cual no es posible.
Eliminación del fallo: 
- desactivar la función de inicio rápido
- deshabilite el modo UPS si no lo desea