Cause:
- Surintensité à l'arrêt
Élimination:
- Contrôler le cablage du hacheur de freinage (si présent)
- Vérifier si l'installation est conforme CEM (blindage, etc.)
- En cas de survenue permanente: contactez le service clients ZIEHL-ABEGG