Causa: 
- al encender el convertidor de frecuencia, la comunicación interna entre los procesadores es errónea, el equipo realiza un reset y se reinicia
Eliminación del fallo:
- ejecutar una actualización del software ZAdyn
- si aparece permanentemente: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de ZIEHL-ABEGG