Causa: 
- un imán del sistema de posicionamiento DISCcontrol no se ha detectado en la posición esperada
Eliminación del fallo: 
- pegar el imán en la posición correcta
- pegar el imán si se ha caído
- ajustar el sensor Hall a la distancia correcta
- comprobar si el cojinete del disco propulsor tiene juego